## Első merevítő-bekötés cseréje

1. | Emelje fel a gépjármű elejét, és győződjön meg róla, hogy az alátámasztás biztonságos-e. Szerelje le az első kerekeket.

2. | Szerelje ki az önzáró anyát (A) és a peremes anyát (B), mialatt tartja a hozzájuk tartozó gömbfejcsapot (C) egy dugókulccsal (D), és szerelje ki a stabilizátor-összekötőrudat (E).

3. | Szerelje fel a stabilizátor-összekötőrudat (A) a stabilizátorrúdra (B) és a lengéscsillapító keretre (C) úgy, hogy a gömbfejcsapok a mozgási tartományuk közepére kerüljenek.

4. | Szerelje be az önzáró anyát (D) és a peremes anyát (E), és kissé húzza meg őket. MEGJEGYZÉS: Új önzáró anyát használjon összeszereléskor.

5. | Helyezze a krokodilemelőt az alsó keresztlengőkar alá, és emelje fel a felfüggesztést, hogy rá nehezdjen a gépjármű súlya.

6. | Húzza meg az új önzáró anyát (A) és peremes anyát (B) az előírt nyomatékkal, miközben tartja a hozzá tartozó gömbfejcsapokat (C) egy dugókulccsal (D).

7. | 5 perc vezetés után húzza utána az önzáró anyát az előírt nyomatékkal.