## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1882 (33-1)

DTC P1882: | Hiba a letiltó mágnestekercs áramkörében

MEGJEGYZÉS: Jegyezze fel a hiba fennállásakor rögzített összes adatot a hibakeresés megkezdése előtt.

1. | Kösse le a letiltó mágnestekercs csatlakozóját.

2. | Mérje meg az ellenállást a csatlakozó érintkezők között a mágnestekercs csatlakozónál. A mért ellenállás 17,1-21,0W közé esik? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje az indításgátló mágneskapcsolót.n

3. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelét.

4. | Kösse le a PCM 22-pólusú C csatlakozóját.

5. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a PCM csatlakozó C6 érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a PCM csatlakozó C6 érintkező és a tiltó mágnesszelep közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | Csatlakoztassa a tiltó mágneskapcsoló csatlakozót.

7. | Csatlakoztassa szét a PCM csatlakozóját (31P).

8. | Mérje meg az ellenállást a PCM csatlakozó C6 és A4 vagy A5 érintkezői között. A mért ellenállás 17,1-21,0W közé esik? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/jelzés a biztosan jó PCM-nél eltűnik, cserélje ki az eredeti PCM-et.n NEM - Javítsa a laza csatlakozókat vagy a szakadt vezetéket a PCM csatlakozó C6, A4 vagy A5 érintkezői és az indításgátló mágneskapcsoló között.n