## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0420 (67-1)

Diagnosztikai hibakód P0420 (67-1): | Katalizátor-rendszer hatásfok a küszöbérték alatt

MEGJEGYZÉS: Ha az alább felsorolt DTC-k közül egyesek a DTC P0420-szal egyszerre tárolódnak, akkor először ezeknek a DTC-knek a hibakeresését végezze el, majd ellenőrizze újra, hogy van-e DTC P0420.

P0137, P0138: Szekunder fűtött lambda-szonda ( szekunder HO2S) (2-es érzékelő)
P0141: Szekunder HO2S (2. érzékelő) fűtés

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et, majd folytassa a 25. lépésig, hogy visszaállítsa a készenléti állapot kódját.

2. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül parkoló vagy üres fokozatban, amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol.

3. | Hajtson kb. 10 percig megállás nélkül egy autópályán vagy autóúton. A sebesség változhat.

4. | A sebességváltó 4. fokozatában hajtson 80-100 km/h -közötti állandó sebességgel 30 másodpercig.

5. | Ismételje meg háromszor a 4. lépést. Mindegyik ismétlés között engedje fel teljesen a gázpedált 1-2 másodpercre. Ha a motort leállítja ennek a műveletnek a során, akkor folytatás a következő lépéssel: 3 és végezze el ismét a műveletet.

6. | Ellenőrizze a letapogató eszközzel, hogy van-e időszakosan fennálló hiba DTC. A letapogató eszköz kijelzi a P0420 időszakosan fennálló hiba DTC-t? IGEN - Ellenőrizze a TWC-t. Ha szükséges, cserélje ki a TWC-t.n NEM - Ellenőrizze a készenléti állapot kód befejezését. Ha a készenléti állapot létrejött, akkor időszakosan fennálló hiba volt, a rendszer ekkor rendben van. Ha a készenléti állapot nem jött létre, akkor ismételje meg a 2 az 5. lépésig.n