## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1213 (11-1)

Diagnosztikai hibakód P1213 (11-1): | Alapjárati keverékszabályozási áramkör kis feszültség

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton több mint 5 másodpercig.

3. | A HDS vagy a leolvasó készülék segítségével ellenőrizze az Ideiglenes diagnosztikai hibakódokat vagy a diagnosztikai hibakódokat. Megjelenik a P1213 diagnosztikai hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az IMA-nál és az ECM/ PCM-nél.n

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Csatlakoztassa le az IMA 3-pólusú csatlakozóját.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

7. | Mérje meg az feszültséget az IMA 3-pólusú csatlakozó 1. sz. és 3. sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 14.

8. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

9. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM) A" csatlakozóját (31P).

10. | A vezetékköteg felöli oldalon ellenőrizze az alapjárati keverékszabályozás 3-pólusú csatlakozója 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között összeköttetést. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa ki a motorvezérlő-egység/motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó (A31) érintkezője és az alapjárati keverékszabályozó közötti vezeték szakadását.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 11.

11. | Csatlakoztassa ismét az alapjárati keverékszabályozás 3-pólusú csatlakozóját és a motorvezérlő-egység/motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozója A(31P) érintkezőjét.

12. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

13. | Mérje meg a motorvezérlő-egység/motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó A10 és A13 érintkezői közötti feszültséget. Körülbelül 0,5-4,5 V mérhető? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a ECM/PCM egységet, vagy helyettesítse biztosan jó ECM/PCM egységgel, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n NEM - Cserélje ki az IMA-t.n

14. | Mérje meg a feszültséget az ECM/PCM csatlakozó A10 és A20 érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa ki a motorvezérlő-egység/motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó (A20) érintkezője és az alapjárati keverékszabályozó közötti vezeték szakadását.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n