## Hátfali ajtó gumitömítésének cseréje

1. | Szerelje ki a hátsó ajtó tömítőgumiját (A) úgy, hogy kihúzza.

2. | Festékkel jelölje össze (B) a hátsó ajtó tömítőgumit. Igazítsa be a festett összejelölést a hátsó ajtónyílás közepén lévő tájolófülhöz, és szerelje be a tömítőgumit. Győződjön meg róla, hogy az teljesen felfeküdt és az ábra szerinti irányba mutat. Győződjön meg róla, hogy nincsenek-e gyűrődések a tömítőgumiban.

3. | Ellenőrizze, hogy nincs-e vízszivárgás.