## Szélvédő törlő lapát beállítási helyzete

## KQ modell

1. | Húzza fel a törlőket és néhány alkalommal aktiválja őket. MEGJEGYZÉS: Kérjük, feltétlenül végezze el ezt a lépést, nehogy a vezetői és az utasoldali lapátok összeakadjanak.

2. | Tegye vissza az ablaktörlő karokat az indulási helyzetükbe.

3. | Mérje meg a távolságot a vízvályú felső széle és a törlőlapát között.
Vezetői oldal: | 50 mm
Utasoldal: | 43 mm

4. | Vegye le a törlő kart és állítsa be a helyzetét, ha a mért értékek eltérnek az előírástól.

5. | Térjen vissza a 1 és a 2. lépéshez, és győződjön meg arról, hogy a lapátok nem akadnak össze.