## Automata sebességváltó parkolási állás rögzítőtüske-kapcsoló vizsgálata / cseréje

1. | Szerelje le a középső konzolt.

2. | Csatlakoztassa le a csapos parkolókapcsoló csatlakozóját (2P).

3. | Kapcsolja a választókart [P] helyzetbe, majd ellenőrizze az elektromos vezetést az 1. és 2. sz. érintkezők között. Elektromos vezetésnek kell lennie.

4. | Kapcsolja ki a sebességváltókart [P] helyzetből és ellenőrizze az elektromos vezetést az érintkezők között 3. Nem szabad elektromos vezetésnek lennie.

5. | Ha a csapos parkolókapcsoló meghibásodott, szerelje ki a komplett sebességváltókart és a tartóalapzatot. (A csapos parkolókapcsoló nem kapható külön.)