## Automata biztonsági öv kábeldob csere

## Kiszerelés

1. | Győződjön meg róla, hogy az első kerekek egyenes előrementi helyzetben vannak

2. | Csatlakoztassa le az akkumulátor negatív kábelét, és várjon legalább 3 percet.

3. | Szerelje ki a vezetőoldali légzsákot.

4. | Szerelje ki a kormánykerék csavart (A).

5. | A kormánykerék-húzó segítségével távolítsa el a kormánykereket. Ne ütögesse a kormánykereket vagy a kormányoszlop-tengelyt a kormánykerék kiszerelésekor.

6. | Szerelje ki az oszlopburkolat-csavarokat (A), majd szerelje le az oszlopburkolatokat (B, C).

7. | Csatlakoztassa le a műszerfal kábelköteg 4-pólusú csatlakozóját (A) a kábeldob 4-pólusú csatlakozójáról (B), majd csatlakoztassa le a műszerfal B kábelköteg 5-pólusú csatlakozóját vagy a 13-pólusú csatlakozóját (C) a kábeldobról (D).

8. | Oldja a rögzítőfület (A), majd szerelje ki a kábeldobot az oszlopból.

## Beszerelés

1. | A kormánykerék beszerelése előtt állítsa be az első kerekeket egyenes előremeneti helyzetbe.

2. | Ha még nem tette meg, csatlakoztassa le az akkumulátor negatív kábelét, és várjon legalább 3 percet.

3. | Állítsa be az irányjelző visszavevő hüvelyt (A) úgy, hogy a bütykök (B) függőlegesen álljanak.

4. | Óvatosan szerelje fel a kábeldobot (A) a kormányoszlop tengelyre. Ezután csatlakoztassa az 5-pólusú csatlakozót vagy a 13-pólusú csatlakozót (B) a kábeldobhoz, és csatlakoztassa a 4 -pólusú csatlakozót (C) a műszerfal-kábelköteg 4-pólusú csatlakozójához (D).

5. | Szerelje be a kormányoszlop-burkolatokat.

6. | Szükség esetén központozza a kábeldobot (Az új cserealkatrész központozva kerül szállításra). Ezt úgy végezheti el, hogy a kábeldobot először ütközésig jobbra forgatja. Ezután forgassa balra (körülbelül 2 1/2 fordulattal), amíg a kábeldob címkén lévő nyíl (A) felfelé nem mutat.

7. | Állítsa be a kábeldobon lévő bütyköket a kormánykeréken lévő nyílásokhoz, és szerelje be kormánykereket egy új kormánykerék csavarral (A).

8. | Szerelje be a vezetőoldali légzsákot.

9. | Csatlakoztassa vissza az akkumulátor negatív kábelét.

10. | A kábeldob beszerelése után ellenőrizze a rendszer megfelelő működését. Forgassa a gyújtáskapcsolót BE (II) állásba; a kiegészítő utasvédelmi rendszer ellenőrző lámpájának körülbelül 6 másodpercre fel kell gyulladnia, majd ki kell aludnia. Miután a kiegészítő utasvédelmi rendszer ellenőrző lámpa kialudt, forgassa a kormánykereket teljesen balra és jobbra, és győződjön meg róla, hogy a kiegészítő utasvédelmi rendszer ellenőrző lámpa nem gyullad fel. Győződjön meg róla, hogy a kürt gombja működik.