## Klímaberendezés csere-kondenzátor

1. | Nyerje vissza a hűtőközeget a visszanyerő/visszakeringetővel éskeresse fel a töltőállomást.

2. | Szerelje le az első kiegyenlítőtartályt.

3. | Szerelje ki a csavart és az anyát, majd kösse le a kiömlővezetéket (A) és a beömlőcsövet (B) a kondenzátorról. Dugaszolja be vagy fedje be a vezetékeket a leválasztás után azonnal, hogy elkerülje a nedvesség és szennyeződés bejutását.

4. | Szerelje ki a rögzítőcsavarokat és a felső kereteket (A), majd emelje fel és szerelje ki a kondenzátort (B). Legyen óvatos, nehogy megsértse a kondenzátor lemezeket, amikor kiszereli a kondenzátort.

5. | Szerelje be a kondenzátort a kiszerelés műveleteinek fordított sorrendjében, és figyeljen a következőkre. Ha egy új kondenzátort szerel be, adjon hozzá hűtőközeg-olajat (KEIHIN SP-10). Cserélje ki mindegyik csatlakozásnál a tömítőgyűrűket, és a beszerelésük előtt tegyen rájuk egy vékony réteg hűtőközeg olajat. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő O-gyűrűket használja a HFC-134a (R-134a)-hoz, hogy megelőzze a szivárgást. Az olaj használata után közvetlenül szerelje vissza a fedelet a tartályra, és tömítse le, hogy elkerülje a nedvesség felszívását. Ne folyasson hűtőközeg olajat a gépjárműre; ez a fényezés sérülését okozhatja; ha a hűtőközeg olaj érintkezésbe kerül a fényezéssel, azonnal mossa le. Legyen óvatos, nehogy megsértse a kondenzátor lemezeket, amikor beszereli a kondenzátort. Töltse fel a rendszert.