## Hétsebességes üzemmódú kormánymű (shift-plusz) kapcsoló áramkör hibakeresési útmutató

### KB, KE, KG és KQ (L15A1 motor) modellek (6-fokozatú Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó+hétsebességes üzemmód) esetén

Ezen a területen kiegészítő utasvédelmi rendszer alkatrészek találhatók. Mielőtt javítást vagy karbantartást végezne, nézze át a következő részeket a kiegészítő utasvédelmi rendszerre vonatkozó fejezetben;

- A részegységek elhelyezkedése.
- Óvintézkedések és műveletek.

1. | Távolítsa el a kormánykereket.

2. | Ellenőrizze az áramvezetést a + (pozitív) kormányváltó-kapcsoló lenyomásával és felengedésével a kábeldob mellékvezeték köteg 13 pólusú csatlakozójának 6. és 9. végpontja között. Van vezetés a + (pozitív) kormányváltó kapcsoló lenyomásakor és nincs a kapcsoló felengedésekor? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 3.

3. | Távolítsa el a + (pozitív) kormányváltó-kapcsoló csatlakozóját.

4. | A + (pozitív) kormányváltó-kapcsoló lenyomásával és felengedésével ellenőrizze az áramvezetést a csatlakozó végpontjai között. Van vezetés a kapcsoló lenyomásakor és nincs a felengedésekor? IGEN - Cserélje ki a kábeldob mellék vezeték kötegét.n NEM - Cserélje kil a + (pozitív) kormányváltó-kapcsolót.n

5. | Távolítsa el a kábeldobot számú javítási kézikönyvet.

6. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a kábeldob 13 pólusú csatlakozó 9. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Javítsa meg a szakadást a kábeldob 13 pólusú csatlakozó 9. sz. érintkező és a test (G402) közötti vezetékben, vagy javítsa meg a rossz testelést (G402).n

7. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a kábeldob 13 pólusú csatlakozó 6. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a vezetékben a kábeldob 13 pólusú csatlakozójának 6. végpontja és a motor- és váltóvezérlő egység csatlakozó B20 érintkezője között.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Fordítsa el a gyújtáskapcsolót BE (II) állásba, majd váltson D vagy S állásba.

9. | Mérje meg a feszültséget a kábeldob 13 pólusú csatlakozójának a 6. és 9. végpontja között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Cserélje ki a kábeldobot számú javítási kézikönyvet.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

10. | Mérje meg a feszültséget a motor- és váltóvezérlő egység csatlakozó B20 érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa meg a szakadást a motor- és váltóvezérlő egység csatlakozó B20 érintkezője és a kábeldob 13 pólusú csatlakozója között.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincs laza vagy rossz csatlakozás a motor- és váltóvezérlő egység csatlakozó B20 érintkezőjénél. Ha a kapcsolat rendben van, helyettesítse egy biztosan jó motor- és váltóvezérlő egységgel és ellenőrizze újra.n