## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0132 (1-2)

Diagnosztikai hibakód P0132 (1-2): | Primer HO2S (1-es érzékelő) áramkörben magas feszültség

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül parkoló vagy üres fokozatban, amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol.

3. | Ellenőrizze a primer HO2S (1-es érzékelő) kimeneti feszültségét a letapogató eszközzel. A feszültség 0,9 V-on vagy afölött van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza vezetékek a primer HO2S-nél (1-es érzékelő) és az ECM/ PCM-nél..n

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Csatlakoztassa le a primer HO2S (1-es érzékelő) 4 pólusú csatlakozóját.

6. | Zárja rövidre a primer HO2S (1-es érzékelő) 4 pólusú csatlakozó 1. sz. és 2. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Ellenőrizze a primer HO2S (1-es érzékelő) kimeneti feszültségét a letapogató eszközzel. 0,9 V vagy több? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Cserélje ki a primer HO2S-t (1-es érzékelő).n

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Zárja rövidre az ECM/PCM csatlakozó A6 és A10 érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

11. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

12. | Ellenőrizze a primer HO2S (1-es érzékelő) kimeneti feszültségét a letapogató eszközzel. 0,9 V vagy több? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó ECM/PCM-mel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM/ PCM-et.n NEM - Javítsa meg a szakadást a motorvezérlő-egység (ECM)/motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) (A6, A10) és a primer fűtött lambda-szonda (1-es érzékelő)közötti vezetékben.n