## CVT forgalombiztonsági vizsgálata

1. | Melegítse fel a motort a rendes üzemi hőmérsékletre (a hűtőventilátor bekapcsol).

2. | Húzza be a rögzítőféket, és ékelje ki mindkét hátsó kereket. Indítsa be a motort, majd miközben nyomja a fékpedált, váltson a [D] helyzetbe. Nyomja be a gázpedált, majd hirtelen engedje fel. A motornak nem szabad lefulladnia.

3. | Teszt [P] helyzetben: állítsa le a gépjárművet egy kb. 16°-os lejtőn, húzza be a rögzítőféket és kapcsoljon (P) helyzetbe. Engedje fel a féket; a gépjárműnek nem szabad mozognia.

4. | A próbaúthoz szerelje ki a kesztyűtartó fedelét és a kesztyűtartót, továbbá szerelje ki az utasoldali alsó burkolatot, majd szerelje ki a szerelőnyílás burkolatát.

5. | Állítsa be a digitális multimétert (A) a fojtószelep helyzetérzékelő feszültségének ellenőrzéséhez hegyes mérőszondával (B).

6. | Mérje meg a feszültséget a PCM-csatlakozó A15 és A23 vagy A24 érintkezői között.

7. | Végezzen próbautat a gépjárművel sík úton, a táblázatban megadott helyzetben. Ellenőrizze, hogy a motorfordulatszám megfelel-e hozzávetőlegesen a gépjármű sebességének, a fojtószelephelyzet-érzékelőnek a táblázatban megadott feszültsége esetén.
[D] helyzet
Fojtószelephelyzet-érzékelő feszültsége | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám ford/p (min-1)
--- | --- | ---
0,75 V | 40 | 900-1.300
2,0 V | 40 | 2.000-2.600
60 | 2.150-2.750
100 | 2.750-3.350
4,5 V | 40 | 4.200-4.800
60 | 4.450-5.050
100 | 4.850-5.450
[S] helyzet
Fojtószelephelyzet-érzékelő feszültsége | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám ford/p (min-1)
--- | --- | ---
0,75 V | 40 | 1.550-1.950
60 | 1.900-2.500
100 | 2.800-3.400
2,0 V | 40 | 2.600-3.200
60 | 2.950-3.550
100 | 3.600-4.200
4,5 V | 40 | 4.500-5.100
60 | 4.950-5.550
100 | 5.350-5.950
[L] helyzet
Fojtószelephelyzet-érzékelő feszültsége | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám ford/p (min-1)
--- | --- | ---
0,75 V | 40 | 2.700-3.300
60 | 3.400-4.000
100 | 4.100-4.700
2,0 V | 40 | 3.200-3.800
60 | 3.750-4.350
100 | 4.350-4.950
4,5 V | 40 | 4.950-5.550
60 | 5.350-5.950
100 | 5.700-6.300