## Klímaberendezés kompresszor-tengelykapcsoló nagyjavítása

1. | Szerelje ki a középső anyát (A), miközben megtartja a célszerszámmal (B) a forgórész lemezt.

2. | Szerelje ki a forgórész lemezt (A) és a hézagoló gyűrű(ke)t (B), ügyelve arra, hogy ne lazítsa meg a hézagoló gyűrű(ke)t. Ha a tengelykapcsolót be kell állítani, növelje vagy csökkentse a hézagoló gyűrűk vastagságát szükség szerint, majd szerelje vissza a forgórész lemezt, majd ellenőrizze újra a hézagot.

3. | Ha a mágnestekercset cseréli ki, szerelje ki a biztosító gyűrűt (A) egy biztosító gyűrű fogóval, majd szerelje ki a forgórész szíjtárcsát (B). Legyen óvatos, nehogy megsértse a forgórész szíjtárcsát és a kompresszort.

4. | Szerelje ki a csavart és a tartót (A), majd kösse le a mágnestekercs csatlakozót (B). Lazítsa meg a bilincs csavarját (C), hogy kiszabadítsa a mágnestekercs vezetéket. Szerelje ki a biztosító gyűrűt (D) egy biztosító gyűrű fogóval, majd szerelje ki a mágnestekercset (E). Legyen óvatos, nehogy megsértse a mágnestekercset és a kompresszort.

5. | Szerelje össsze a tengelykapcsolót a szétszerelés műveleteinek fordított sorrendjében, és figyeljen a következőkre: Szerelje be a mágnestekercset a vezeték felöli oldalával lefelé, és igazítsa össze a mágnestekercsen lévő kiemelkedést a kompresszorban lévő furattal. Tisztítsa meg a forgórész szíjtárcsát és a kompresszor csúszó felületeit érintkező tisztítóval, vagy más nem petróleumos oldószerrel. Szereljen be új biztosító gyűrűket, figyeljen a beszerelés irányára, és győződjön meg arról, hogy teljesen felülnek a horonyban. Győződjön meg róla, hogy az összeszerelés után a forgórész szíjtárcsa könnyedén forog. Vezesse el és megfelelően rögzítse a vezetékeket, különben a forgórész szíjtárcsától megsérülhetnek.