## Hátsó ablak páramentesítő-huzal javítása

MEGJEGYZÉS: Hatékony javítást akkor lehet végezni, ha a törött szakasz nem hosszab, mint 2,5 cm.

1. | Kissé dörzsölje meg a törött szakasz (A) körüli területet finom acélvattával, majd tisztítsa meg alkohollal.

2. | Óvatosan fedje le a páramentesítő vezeték törött része feletti és alatti területet (B) átlátszó szalaggal (C).

3. | Egy kis kefe használatával hordjon fel egy vastag réteg ezüst vezetőfestéket (kereskedelmi forgalomban beszerezhető) körülbelül 3 mm-re kiterjedően a törés mindkét oldalán. Hagyja 30 percig száradni. Alaposan keverje fel a festéket a használat előtt.

4. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a megjavított vezetékben.

5. | Hordjon fel ugyanígy egy második réteg festéket is. Hagyja 3 óra hosszat száradni, mielőtt leveszi a szalagot.