## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0342

DTC P0342: | Vezérműtengely-helyzetérzékelő áramkör kis feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort. Ha a motor nem indul be, indítózzon 10 másodpercig.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a DTC P0342? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a vezérműtengely-helyzetérzékelőnél és a motorvezérlő (ECM) egységnél.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Csatlakoztassa le a CMP érzékelő 3-pólusú csatlakozóját.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Mérje meg a feszültséget a vezérműtengely-helyzetérzékelő 3-pólusú csatlakozójának 3. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Javítsa meg a szakadást a vezérműtengely-helyzetérzékelő és a PGM-FI 1. sz. főrelé közötti vezetékben, majd folytatás a következő lépéssel: 15.

9. | Mérje meg a feszültséget a vezérműtengely-helyzetérzékelő 1-pólusú csatlakozójának 3. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 13. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

10. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

11. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

12. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az érintkező ellenőrző doboz 35. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 6.sz. érintkező (diagnosztikai csatlakozó doboz 35.sz. érintkező) és a vezérműtengely-helyzetérzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 15. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 21.

13. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

14. | Cserélje ki a CMP érzékelőt.

15. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

16. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

17. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

18. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

19. | Indítsa be a motort és várjon 10 másodpercig.

20. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0342 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a vezérműtengely-helyzetérzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

21. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

22. | Indítsa be a motort.

23. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0342 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a vezérműtengely-helyzetérzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n