## Keringető motor teszt

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a fűtés-szellőzés-légkondicionálással kapcsolatos diagnosztikai hibakódokat.

1. | Csatlakoztassa le a 7-pólusú csatlakozót a belsőlevegő-keringetés szabályozó motorról. A tápfeszültség és test nem megfelelő csatlakoztatása a belsőlevegő-keringetés szabályozó motorra a motor sérülését okozza. Kövesse figyelmesen az utasításokat.

2. | Csatlakoztassa az akkumulátor-feszültséget a belsőlevegő-keringetés szabályozó motor 1. sz. érintkezőjéhez, és a testelést az 5. sz. és a 7. sz. érintkezőjéhez; a belsőlevegő-keringetés szabályozó motor működésének könnyednek kell lenni. A belsőlevegő-keringetés szabályozó motor sérülésének elkerülése érdekében, ne cserélje fel a tápfeszültséget és a testelést. Csatlakoztassa le az 5. sz. vagy a 7. sz érintkezőket a testelésről; a belsőlevegő-keringetés szabályozó motornak a friss levegő állásban (Fresh) ( az 5. sz. érintkező lekötött állapotában) vagy a visszakeringetés állásban (Recirculate) (a 7. sz, érintkező lekötött állapotában) kell leállnia. Ne járassa hosszú ideig a belsőlevegő-keringetés vezérlő motort.

3. | Ha a belsőlevegő-keringetés ávezérlő motor nem működik a 2-ben, szerelje ki, majd ellenőrizze, hogy a belsőlevegő keringetés vezérlő mechanizmus és a csappantyúk mozgása könnyed. Ha a mechanizmus és az ajtók könnyen mozognak, cserélje ki a belsőlevegő-keringetés vezérlő motort. Ha a mechanizmus vagy az ajtók szorulnak vagy akadoznak, javítsa meg azokat szükség szerint.