## Hátsó ablaktörlő fokozatszabályozó-egység bemeneti tesztje

1. | Szerelje le a jobb oldali hátsó burkolatot. [ ]: Jobbkormányos típus

2. | Kösse le a 8-pólusú csatlakozót (A) a hátsó ablaktörlő szakaszos vezérlő egységről (B).

3. | Ellenőrizze a csatlakozó és az aljzat érintkezőit, hogy meggyőződjön a jó érintkezésükről. Ha az érintkezők görbék, lazák vagy korrodáltak, szükség szerint javítsa meg, majd ellenőrizze újra a rendszert. Ha az érintkezők rendben vannak, folytatás a következő lépéssel: 4.

4. | Még lekötött csatlakozóval végezze el ezeket a bemenet vizsgálatokat a csatlakozókon. Ha bármelyik vizsgálat problémát mutat ki, keresse meg az okot és küszöbölje ki, majd ellenőrizze újra a rendszert. Ha az összes bemenet vizsgálat rendben van, bizonyosan a vezérlőegység a hibás; cserélje ki.
Érintkező fészek | Vezeték | Mérési állapot | Mérés: Kívánt eredmény | A lehetséges ok, ha nincs eredmény
--- | --- | --- | --- | ---
7 | GRN/BLK | Gyújtáskapcsoló ON (II) állásban | Ellenőrizze a feszültséget a testeléshez: akkumulátor feszültségnek kell lennie. | A 10. sz. (20A) biztosíték kiolvadt a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban Szakadás a vezetékben
1 | BLK | Minden állapotban | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a testeléshez: Elektromos vezetésnek kell lennie. | Elégtelen testelés (G502) Szakadás a vezetékben
5 | WHT/RED | Gyújtáskapcsoló ON (II) állásban, és a hátsó ablakmosó kapcsoló bekapcsolva. | Ellenőrizze a feszültséget a testeléshez: akkumulátor feszültségnek kell lennie. | A 10. sz. (20A) biztosíték kiolvadt a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban Hibás ablaktörlő/mosó kapcsoló Szakadás a vezetékben
4 | LT GRN/RED | Gyújtáskapcsoló ON (II) állásban, és a hátsó ablaktörlő kapcsoló bekapcsolva. | Ellenőrizze a feszültséget a testeléshez: akkumulátor feszültségnek kell lennie.
8 | LT GRN | Gyújtáskapcsoló ON (II) állásban | Csatlakoztassa a testeléshez: A hátsó ablaktörlő motornak járnia kell. | A 10. sz. (20A) biztosíték kiolvadt a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban Hibás hátsó ablaktörlő motor Szakadás a vezetékben
3 | LT GRN/BLK | Gyújtáskapcsoló ON (II) állásban | Ellenőrizze a feszültséget a testeléshez: akkumulátor feszültségnek kell lennie. | A 21. sz. (10A) biztosíték kiolvadt a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban Hibás hátsó ablaktörlő motor Szakadás a vezetékben