## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 50, 51

DTC 50: | Elektromos szervokormány vezérlőegység belső áramkör (központi vezérlőegység vagy mikroprocesszor)

1. | Törölje a DTC-t.

2. | Indítsa be a motort. Az EPS jelzőlámpa világítani kezd? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - A rendszer ekkor rendben van.n

3. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. A DTC 50 vagy 51 megjelenik? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult EPS vezérlőegység-csatlakozók. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó EPS vezérlőegységgel, majd ellenőrizze újra.n NEM - Végezze el a jelzett kódhoz tartozó megfelelő hibakeresést.n