## Fékpedál állásérzékelő jelkörének hibakeresési útmutatója

1. | Ellenőrizze a féklámpákat. Világítanak a féklámpák amikor a fékpedál nincs benyomva? IGEN - Ellenőrizze a fékpedál helyzetkapcsolót.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Nyomja be a fékpedált. Felgyulladnak a féklámpák? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 4.

3. | Mérje meg a feszültséget az ECM/PCM csatlakozó A24 és E22 érintkezői között a fékpedál lenyomott állapotában. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - A fékpedálhelyzet-kapcsoló jel rendben van.n NEM - Javítsa meg a szakadást az ECM/PCM (E22) és a fékpedál helyzetkapcsoló közötti vezetékben.n

4. | Ellenőrizze a motortháztető alatti biztosíték-/relédobozban a 16. sz. (10 A) biztosítékot. A biztosíték rendben van? IGEN - Javítsa meg a szakadást a fékpedál helyzetkapcsoló és a 16. sz. (10A) biztosíték közötti vezetékben. Ellenőrizze a fékpedál helyzetkapcsolót.n NEM - Javítsa meg a rövidzárlatot az ECM/PCM (E22) és a 16. sz. (10A) biztosíték közötti vezetékben. Cserélje ki a 16. sz. (10A) biztosítékot.n