## Lengőkar-egység eltávolítása

1. | Szerelje le a szelepfedelet.

2. | Lazítsa meg a szelephimba állítócsavarokat (A).

3. | Kötegelje össze a szívószelep-szelephimbákat gumiszalagokkal (A), hogy egy készletként együtt maradjanak. Csavarja ki a szelephimbatengely rögzítőcsavarokat két fordulatonként, az alább megadott sorrendben.

4. | Szerelje ki a szelephimbatengely rögzítőcsavarjait, majd szerelje ki a szelephimba-egységet (A). MEGJEGYZÉS: A szelephimbák szétszerelésekor szerelje ki az illesztőcsapot (B), majd szerelje ki a szelephimbát a vezérműlánc felöli oldalon a szelephimbatengelyről.