## Automata sebességváltóhoz való folyadék hűtőtömlőinek cseréje

1. | Csatlakoztassa az ATF tömlőket (A) az ATF hűtőre és onnan a vezetékeket (B) a sebességváltóra, úgy, hogy a tömlők elérjenek az ATF vezetékek csonkjaihoz.

2. | Szerelje fel a (C) kapcsokat a tömlők rögzítéséhez 6-8 mm-re (D) a tömlő végétől.

3. | Szerelje fel az ATF hűtőtömlőket (E) az ATF hűtő (G) csonkjaira (F); helyezze be a tömlőket a vezetékek vájataiba (H).

4. | Szerelje fel az (I) kapcsokat a tömlők rögzítéséhez 2-4 mm-re (J) a tömlő végétől.