## CVT lendkerékház-bemenőtengely olajtömítésének cseréje

Szükséges célszerszámok
Beverő tüske (dorni) ( 07749-0010000)

Csapágylehúzó, 37 x 40 mm ( 07746-0010200)

1. | Szerelje ki a fő szelepházat a lendkerékházból.

2. | Szerelje ki a régi Simmering-tömítést a lendkerékházból.

3. | Szerelje be az új Simmering-tömítést a lendkerékházzal egy szintben. Megengedett a Simmering-tömítés beszerelése a szinttől plusz vagy mínusz 0,5 mm (0,51 mm.) eltéréssel.