## Kézi kapcsolású sebességváltó előtéttengely-egység szétszerelése

1. | Szilárdan fogja be az előtéttengely egységet egy munkapad-satuba fahasábokkal.

2. | Véső (A) használatával emelje ki a biztosítóanya fülét (B) az előtéttengely horonyból.

3. | Szerelje ki a biztosítóanyát (balmenetű) (A) és a rugós alátétet (B).

4. | Támassza alá az 5. sebességfokozat fogaskereket (A) acélhasábokkal (B), majd prés (C) és egy toldalék (D) használatával sajtolja ki az előtéttengelyt (E) a golyóscsapágyból.

5. | Támassza alá a 4. sebességfokozat fogaskereket (A) acélhasábokkal (B), majd prés (C) és toldalék (D) használatával sajtolja ki az előtéttengelyt (E) a 4. sebességfokozat fogaskerékből.

6. | Támassza alá a 3. sebességfokozat fogaskereket (A) acélhasábokkal (B), majd prés (C) és toldalék (D) használatával sajtolja ki az előtéttengelyt (E) a 3. sebességfokozat fogaskerékből.