## Klímaberendezés nyomáskapcsoló áramkör hibakeresése

1. | Kösse le a klímaberendezés nyomáskapcsoló 2-pólusú csatlakozóját.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

3. | Mérje meg a feszültséget a klímaberendezés nyomáskapcsoló 2-pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 22.

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a klímaberendezés nyomáskapcsolójának 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 27.

6. | Kösse vissza a klímaberendezés nyomáskapcsoló 2-pólusú csatlakozóját.

7. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés termosztátjának 3-pólusú csatlakozóját.

8. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

9. | Mérje meg a feszültséget a klímaberendezés termosztátja 3-pólusú csatlakozójának 3. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Javítsa meg a szakadást a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban lévő 22. sz. biztosíték és a klímaberendezés termosztátja közötti vezetékben.n

10. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

11. | Ellenőrizze a klímaberendezés termosztátját. A klímaberendezés termosztátja rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 12. NEM - Cserélje ki a klímaberendezés termosztátját.n

12. | Csatlakoztassa vissza a klímaberendezés termosztátjának 3-pólusú csatlakozóját.

13. | Kösse le a klímaberendezés kapcsoló 5-pólusú csatlakozóját.

14. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

15. | Mérje meg a feszültséget a klímaberendezés kapcsoló 5 pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 16. NEM - Javítsa meg a szakadást a klímaberendezés termosztátja és a klímaberendezés-kapcsoló közötti vezetékben.n

16. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

17. | Ellenőrizze a klímaberendezés-kapcsolót. A klímaberendezés kapcsoló rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 18. NEM - Cserélje ki a klímaberendezés kapcsolót.n

18. | Kösse le a fűtőventilátor kapcsoló 7-pólusú csatlakozóját.

19. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a klímaberendezés kapcsoló 5-pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezője és a fűtőventilátor kapcsoló 7-pólusú csatlakozójának 6. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 20. NEM - Javítsa meg a szakadást a klímaberendezés-kapcsoló és a fűtőventilátor-kapcsoló közötti vezetékben.n

20. | Ellenőrizze a fűtőventilátor-kapcsolót. A fűtőventilátor kapcsoló rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 21. NEM - Cserélje ki a fűtőventilátor-kapcsolótn.

21. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a fűtőventilátor kapcsoló 7-pólusú csatlakozójának 3. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Van elektromos vezetés? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vezetékek vagy rossz csatlakozások az ECM "E" (40P) csatlakozójánál, a klímaberendezés termosztát csatlakozójánál, a klímaberendezés nyomáskapcsolójának 2-pólusú csatlakozójánál, a klímaberendezés-kapcsoló 5-pólusú csatlakozójánál és a fűtőventilátor-kapcsoló 7-pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó ECM-mel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM-et.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincs szakadás a fűtőventilátor kapcsoló és a karosszéria testelés közötti vezetékben. Ha a vezeték rendben van, ellenőrizze, hogy nem elégtelen-e a testelés a G402-nél.n

22. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

23. | Kösse vissza a klímaberendezés nyomáskapcsoló 2-pólusú csatlakozóját.

24. | Győződjön meg arról, hogy a klímaberendezés kapcsolója KI van-e kapcsolva

25. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

26. | Mérje meg a feszültséget az ECM "E" (40P) csatlakozó 40. sz. érintkezője és karosszériatest között, bekötött ECM csatlakozókkal. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa meg a szakadást az ECM és a klímaberendezés nyomáskapcsolója közötti vezetékben.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vagy rossz csatlakozások az ECM "E" (40P) csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó ECM-mel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM-et.n

27. | Ellenőrizze, hogy a klímaberendezés rendszernyomása rendben van-e. A nyomás az előírt tartományon belül van? IGEN - Cserélje ki a klímaberendezés nyomáskapcsolóját.n NEM - Szüntesse meg a klímaberendezés nyomás problémáját.n