## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 76

DTC 76: | Oldalgyorsulás érzékelő (szoftver)

1. | Ellenőrizze a szögsebesség/oldalirányú gyorsulás érzékelő felszerelésének állapotát. Megfelelően van felszerelve? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Ha a rögzítőcsavar laza, húzza meg megfelelően a rögzítőcsavart, és ellenőrizze újra.n

2. | Állítsa le a gépjárművet vízszintes területen. Ellenőrizze a YAW RATES menüpontot a HDS műszerrel az adatlistában. Az eredmény rendben van? IGEN - A jármű működési állapotának oka (drove the vehicle on the canted rode). Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Törölje a DTC-ket a HDS-szel, a hibakeresés befejeződött.n NEM - Cserélje ki a szögsebesség/oldalirányú gyorsulás érzékelőt.n