## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1107 (13-1), P1108 (13-2)

Diagnosztikiai hibakód P1107 (13-1): | BARO törpefeszültségű érzékelő áramkör
Diagnosztikai hibakód P1108 (13-2): | BARO nagyfeszültségű érzékelő áramkör

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba. A DTC P1107 vagy P1108 megjelenik? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/jelzés a biztosan jó ECM/PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti ECM/PCM-et.n NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van.n