## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 91

DTC 91: | F-CAN kommunikáció

MEGJEGYZÉS: Ezen hibakeresés lefolytatása előtt először keresse meg a PGM-FI rendszer hibájáz.

1. | Ellenőrizze a DTC-ket az ECM-ben. Megjelenik DTC a kijelzőn? IGEN - Végezze el az ECM-hez tartozó DTC-k hibakeresését. NEM - Ellenőrizze, nincsenek-e laza csatlakozóérintkezők a VSA vezérlőegység csatlakozójában, és szükség szerint javítsa meg. Ha az érintkezők rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor-vezérlőegységet.n