## Üzemanyag-szivattyú/üzemanyagszint-kijelző jeladó egységének cseréje

Szükséges célszerszámok
Üzemanyagtartály szerelőkulcs ( 07AAA-001A100)

1. | Szüntesse meg az üzemanyag-nyomást.

2. | Vegye le az üzemanyagbetöltő sapkát.

3. | Szerelje ki a középkonzolt, és szerelje ki a rögzítőfékkart (A).

4. | Szerelje ki a padlóból a szerelőnyílás-burkolatot (A).

5. | Kösse le az üzemanyagszivattyú 5-pólusú (B) csatlakozóját.

6. | Csatlakoztassa le a gyorscsatlakozót (C) és a gumicsöveket (D) az üzemanyagtartály-egységről.

7. | A célszerszám használatával lazítsa meg az üzemanyagtartály-egység biztosítóanyáját (A).

8. | Szerelje ki a biztosítóanyát (A) és az üzemanyagtartály-egységet.

9. | Szerelje ki a szitaszűrőházat (B), az üzemanyagszint-jeladóegységet (C), a házat (D), a vezetékköteget (E) és az üzemanyagnyomás-szabályozót (F).

10. | Az üzemanyagtartály-egység csatlakoztatásakor győződjön meg róla, hogy a csatlakozás biztos-e, és hogy a szívóoldali szűrő (G) szilárdan az üzemanyagszivattyúhoz (H) van-e csatlakoztatva.

11. | A beszerelés a kiszereléssel ellentétes sorrendben történik, használjon új tömítést (I) és új O-gyűrűket (J), majd ellenőrizze ezeket az alkatrészeket: Amikor csatlakoztatja a kábelköteget, győződjön meg róla, hogy a csatlakozás biztos-e, és hogy a csatlakozó (K) szilárdan a helyén van-e. Amikor beszereli az üzemanyagszint-jeladóegységet, győződjön meg róla, hogy a csatlakozás biztos-e és hogy a csatlakozó szilárdan a helyén van-e. Legyen óvatos, nehogy túlságosan meghajlítsa vagy megcsavarja. Amikor az üzemanyagtartály-egységet szereli be, igazítsa egy vonalba az üzemanyagtartályon (M) és az üzemanyagtartály egységen (N) lévő jelöléseket (L).