## Hűtőfolyadék hőmérsékletjelző/Figyelmeztető fény hibakeresés

A vizsgálat előtt ellenőrizze a 8. sz. (15A) biztosítékot a motortér biztosíték/relé dobozban, és a 3. sz. (7,5A) biztosítékot a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban.

1. | Indítsa be a motort, és ellenőrizze a hibajelző lámpát (HJL). A hibajelző lámpa (MIL) felgyullad? IGEN - Végezze el a diagnosztikai hibakeresést, majd ismételje meg az ellenőrzést. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő-egység E (40P) vagy a motorvezérlő-egység /motor- és váltó-vezérlőegység E csatlakozóját (31P).

3. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a motorvezérlő-egység /motor- és váltó-vezérlőegység E (31P) csatlakozó valamennyi érintkezője és a műszercsoport C (40P) csatlakozó 16. sz. érintkezője között. Fojtószelep-beavatkozóelem vezérléssel Fojtószelep-beavatkozóelem vezérlés nélkül Van elektromos vezetés? IGEN - Cserélje ki a műszercsoportot, és ellenőrizze újra.n NEM - Ellenőrizze a szakadást és az érintkező csatlakozási állapotát.n