## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0335 (4-1), P0336 (4-2)

Diagnosztikai hibakód P0335 (4-1): | A CKP érzékelőn nincs jel
Diagnosztikai hibakód P0336 (4-2): | CKP érzékelőn időnkénti szakadás

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort. A DTC P0335 és/vagy P0336 megjelenik a kijelzőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a forgattyústengely-helyzetérzékelőnél és az ECM/PCM-nél.n

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Kösse le a CKP érzékelő 3-pólusú csatlakozóját.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | Mérje meg a feszültséget a CKP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezője és a test között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Javítsa ki a programozott üzemanyag-befecskendezés 1. főrelé és a forgattyústengely-helyzetérzékelő közötti szakadást.n

7. | Mérje meg a feszültséget a CKP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője és a test között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

8. | Mérje meg az feszültséget a CKP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 1. sz. és 3. sz. érintkezője között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Javítsa ki a forgattyústengely-helyzetérzékelő és a G101 közötti huzal szakadását.n

9. | Helyettesítse egy biztosan jó CKP érzékelővel és ellenőrizze újra. A DTC P0335 és/vagy P0336 megjelenik a kijelzőn? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n NEM - Cserélje ki az eredeti CKP érzékelőt.n

10. | Mérje meg a feszültséget az ECM/PCM csatlakozó A7 érintkezője és a test között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa ki a motorvezérlő-egység/motor- és váltó-vezérlőegység és a forgattyústengely-helyzetérzékelő közötti huzalon a szakadást.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 11.

11. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

12. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM) A" csatlakozóját (31P).

13. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az ECM/PCM csatlakozó A7 érintkezője és a test között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa ki a motorvezérlő-egység/motor- és váltó-vezérlőegység és a forgattyústengely-helyzetérzékelő közötti huzal rövidzárlatát.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n