## Kiegészítő utasvédelmi rendszeregység cseréje

## Kiszerelés

1. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon legalább 3 percig, mielőtt elkezdi a munkát.

2. | Kösse le a vezetőoldali és az elülső utasoldali légzsák csatlakozóit.

3. | Kösse le az oldalsó légzsák csatlakozóit.

4. | Kösse le mindkét biztonsági öv feszítő szerkezet csatlakozót.

5. | Szerelje ki a középső konzolt.

6. | Húzza le a szőnyeget, majd kösse le a csatlakozókat, és szerelje ki a két darab Torx csavart (A), majd húzza ki a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységet (B) a jobb oldalról.

## Beszerelés

1. | Szerelje be az új kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységet Torx csavarokkal (B), majd kösse be a csatlakozókat (C) a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységhez; nyomja a helyükre, amíg kattanás nem hallatszik. MEGJEGYZÉS: A csere után, amikor meghúzza a Torx csavarokat az előírt nyomatékkal, úgy forgassa a csavarokat óvatosan, hogy a fejük derékszögben feküdjön fel a tartókon.

2. | Szerelje vissza a középső konzolt.

3. | Kösse vissza a vezetőoldali és az elülső utasoldali légzsák csatlakozóit.

4. | Kösse vissza az oldalsó légzsák csatlakozóit.

5. | Kösse vissza mindkét biztonsági öv feszítő szerkezet csatlakozót.

6. | Kösse vissza az akkumulátor negatív kábelt.

7. | Állítsa be az ülésfoglaltság érzékelő egység alaphelyzetét.

8. | A kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egység beszerelése után ellenőrizze a rendszer megfelelő működését. Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba; a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpának körülbelül 6 másodpercre fel kell gyulladnia, majd ki kell aludnia.