## Motor beszerelése

1. | Helyezze a motort a gépjármű alá. Csatlakoztassa a lánc emelőt a motorra, majd emelje a motort a megfelelő helyzetbe a gépjárműben. Szerelje vissza a rögzítőcsavarokat/tartóanyákat a megadott sorrendben. A megadott sorrendtől való eltérés nagymértékű zajt és rázkódást eredményezhet, és csökkentheti a perselyek élettartamát.

2. | Szerelje ki az első segédkeretet.

3. | Szerelje ki a bal első felfüggesztő/tartó egységet (kézikapcsolású sebességváltó).

4. | Szerelje be a hátsó tartóbak rögzítőcsavarjait.

5. | Engedje le az emelőt.

6. | Szerelje be az oldalsó motorfelfüggesztés/tartó egységet (A), majd húzza meg a rögzítőcsavarokat és tartóanyákat az ábrán látható számozott sorrendben. Kézi sebességváltó: CVT:

7. | Szerelje be a testkábelt (B).

8. | Szerelje be a sebességváltó felfogató tartót (A), majd húzza meg a tartó csavarokat/anyákat és a rögzítőcsavart ábrán látható számozott sorrendben. Kézi sebességváltó: CVT:

9. | Szerelje be a testkábelt (B).

10. | Szerelje le az emelőláncot a motorról.

11. | Teljesen emelje fel az emelőt.

12. | .Szerelje be a kormányművet az első segédkeretre.

13. | Szereljen be mindegyik féltengely végére új biztosítógyűrűt, majd szerelje be a féltengelyeket. Győződjön meg róla, hogy mindegyik gyűrű „bekattan" a helyére a differenciálműben és a köztestengelyben.

14. | Csatlakoztassa a lengőkar gömbcsuklókat.

15. | Csatlakoztassa a stabilizátor-kapcsolórudakat.

16. | Szerelje be a háromutas katalizátort (TWC) (A); használjon új tömítéseket (B) és új önbiztosító anyákat (C).

17. | Kösse be a fűtött lambda-szonda (HO2S) csatlakozót (D).

18. | Szerelje be az automata sebességváltó olaj (ATF) hűtőcsöveket (CVT).

19. | Szerelje ki a kondenzátor-ventilátor burkolatát.

20. | Szerelje be a klímaberendezés-kompresszort (A), majd csatlakoztassa a kompresszor-tengelykapcsoló csatlakozót (B).

21. | Szerelje be a burkolólemezt.

22. | Engedje le az emelőt.

23. | Szerelje be a felső hűtőcsövet (A) és az alsó hűtőcsövet (B).

24. | Szerelje be a fűtéscsöveket.

25. | Szerelje be a kapcsolóhuzalt (A) a műanyag alátéttel (B), az alátéttel (C) és új sasszeggel (D) (CVT).

26. | Szerelje be a választóhuzalt (A) és a kapcsolóhuzalt (B) a műanyag tömítésekkel (C), a tömítésekkel (D) és az új sasszegekel (E) (kézi kapcsolású sebességváltó).

27. | Szerelje be a tengelykapcsoló-működtetőhengert (A) és a tengelykapcsoló-működtetés hidraulikacső tartó rögzítőcsavarját (B) (kézi kapcsolású sebességváltó).

28. | Szerelje be a aktívszéntartály (EVAP) csövét (A), és a fékerőrásegítő vákuumcsövét (B).

29. | Szerelje be az akkumulátor kábeleit (A) a motortérben levő biztosíték-/relé dobozra, majd csatlakoztassa a vezetékköteg-csatlakozókat (B).

30. | Csatlakoztassa a vezetékköteg csatlakozót (C).

31. | Nyomja át a motorvezérlő-egység (ECM)/motor és váltó vezérlőegység (PCM) csatlakozókat a tűzfalon, majd szerelje be a gumihüvelyt (A)

32. | Szerelje be a kábelbilincseket (B).

33. | Csatlakoztassa az ECM/PCM csatlakozókat (A) és a fő kábelköteg-csatlakozót (B).

34. | Szerelje be az akkumulátor-talpat (A), majd szerelje be a kábelbilincseket (B).

35. | Szerelje le a levegőszűrőházat.

36. | Szerelje be az akkumulátort.

37. | Szerelje be a gázbovdent, majd állítsa be a bovdent.

38. | Szerelje be az üzemanyag-vezetéket.

39. | Szerelje be a hajtószíjat és állítsa be.

40. | Tisztítsa meg az akkumulátor pólusait és a kábelcsatlakozókat, majd szerelje össze és zsírozza meg, hogy megelőzze a korróziót.

41. | Ellenőrizze, hogy a sebességváltó könnyedén kapcsol-e (kézi kapcsolású sebességváltó).

42. | Mozgassa a sebességváltó kart mindegyik fokozatba, és ellenőrizze, hogy az automata sebességváltó fokozatjelzője követi a sebességváltó-fokozat kapcsolót (CVT).

43. | Ellenőrizze, hogy nincsenek-e üzemanyag-tömítetlenségek. Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba (ne működtesse az indítómotort), így az üzemanyag-szivattyú körülbelül 2 másodpercig működik, és nyomás alá helyezi az üzemanyag-vezetéket. Ismételje meg ezt a műveletet kétszer vagy háromszor, majd ellenőrizze, hogy nincs-e üzemanyag-vezeték szivárgás.

44. | Töltse fel a motort motorolajjal.

45. | Töltse fel a sebességváltót olajjal: Kézi kapcsolású sebességváltó CVT.

46. | Töltse fel a hűtőt motor-hűtőfolyadékkal, és légtelenítse a hűtőrendszert nyitott fűtésszeleppel.

47. | Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot.

48. | Ellenőrizze a gyújtásidőpontot.

49. | Ellenőrizze a futómű-beállítást.