## Hátsó üléstámla szétszerelése/összeszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Legyen óvatos, nehogy elszakítsa a varrásokat, vagy megsértse az üléshuzatokat.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

1. | Szerelje ki a háttámlát.

2. | Szerelje ki a következőket: Fejtámlák Középső fejtámla (néhány modellnél)

3. | Szerelje ki a csavart, majd szerelje ki a zárnyelv fedelét (A).

4. | Szerelje ki a csavarokat (A) és csatolja le a rögzítőket (B), majd szerelje ki a záróelem nyílás fedelét (C).

5. | Oldja a kampós szalagot (A), és cipzárazza ki a háttámla-burkolatot. Húzza hátra a fedelet (B), majd oldja a kampókat (C) a háttámlakeretről (D). A bal oldali háttámla látható; a jobb oldali háttámla hasonló.

6. | Oldja a kampós szalagokat (A) az üléspárnakeretről (B), majd szerelje le a keret burkolatot (C).

7. | Húzza ki a háttámla betétet (A) a keretből (B), majd húzza ki a fejtámla vezetőket (C), miközben összenyomja a vezetők végeit, és vegye ki őket. A jobb háttámla a középső fejtámlával látható az ábrán, a jobb háttámla a középső fejtámla nélkül és a bal háttámla hasonló.

8. | Szerelje ki a háttámla-burkolatot/betétet (A) a háttámlakeretből.

9. | Szerelje ki a csavarokat, majd szerelje ki az üléstámla-zárat (A) a háttámlakeretből (B), és oldja a zárkar (D) forgócsapjait (C) a háttámlakeretről.

10. | Oldja a rögzítőanyát (A) a háttámla pántról (B), majd szerelje ki a forgócsapot (C), a forgó távtartókat (D) és a pántot a háttámlakeretből (E). Mindegyik háttámlakeret belső pántja látható az ábrán. A külső csuklóspántjaik szimmetrikusak.

11. | Szerelje össze a háttámlát a szétszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Hogy megelőzze a ráncokat a háttámla-burkolat beszerelésekor, győződjön meg róla, hogy az anyag egyenletesen van-e kinyújtva a betéten, mielőtt rögzítené a kampókat és a rögzítőket. Győződjön meg róla, hogy a háttámla megfelelően záródik-e és old-e ki. Cserélje ki az összes kiszerelt rögzítőanyát újra.