## Navigációs rendszerkijelző kényszerindítása

1. | Keresse meg a navigációs szerviz ellenőrző csatlakozót (A) a diagnosztikai csatlakozó fölött.

2. | Csatlakoztassa a szerviz adatközlő jel (SCS) csatlakozót a navigációs szervizellenőrző csatlakozóhoz (A).

3. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

4. | Ellenőrizze a diagnózis menüben, hogy elindul-e a képdiagnosztika, és ekkor ez megváltoztatja-e a rendszer kapcsolatok képernyőt.