## Audioegység eltávolítása/beszerelése

1. | Szerelje ki a középső kezelőlapot.

2. | Kösse le a 20-pólusú csatlakozót és az antenna vezetéket az audio egységről.

3. | Kösse le a csatlakozót a fűtés vezérlőpanelről.

4. | Kösse le a csatlakozót a hátsó ablakfűtés kapcsolóról.

5. | Szerelje ki a hét darab rögzítő csavart, majd szerelje ki az audio egységet (A).

6. | Szerelje ki a négy darab rögzítő csavart a folyadékkristályos kijelző egységből (A), majd vegye le a burkolatot (B).

7. | Szerelje le a két darab gombot (A).

8. | Szerelje ki a tizenhat darab rögzítő csavart a nyomtatott áramköri lapból (B), majd szerelje ki a nyomtatott áramköri lapot és a folyadékkristályos kijelző egységet.

9. | Szerelje vissza a kiszerelés műveleteinek fordított sorrendjében. MEGJEGYZÉS: Ne szerelje ki a nyomtatott áramköri lap és a folyadékkristályos kijelző egység csatlakozását.