## Első ajtóüveg és szabályozó cseréje

MEGJEGYZÉS: Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

1. | Szerelje ki a következőket: Ajtóburkolat Műanyag burkolat, ha szükséges

2. | Óvatosan mozgassa az üveget (A), amíg meg nem látja a csavarokat, majd szerelje ki őket. Óvatosan húzza ki az üveget az ablaknyíláson keresztül. Legyen óvatos, nehogy beejtse az üveget az ajtó belsejébe.

3. | Kösse le és húzza ki a csatlakozót (A) és a kábelköteg rögzítőt (B) az ajtóból.

4. | Szerelje ki a csavarokat (C), és lazítsa meg a csavarokat (D), majd szerelje ki az ablakemelőt (E) az ajtóban lévő nyíláson keresztül.

5. | Zsírozza meg az ablakemelő (A) összes csúszó felületét, ahol az ábra mutatja.

6. | Szerelje be az üveget és az ablakemelőt a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Tekerje fel és le az üveget, hogy meggyőződhessen a szabad, szorulás nélküli mozgásáról. Győződjön meg róla, hogy ha az ablak zárva van, ne legyen hézag az üveg és az üvegvezető-profil között. Állítsa be az üveg helyzetét, ha szükséges.