## Üzemanyag-vezeték/gyorscsatlakozó szerelvények beszerelése

1. | Ellenőrizze a vezeték (B) felfekvési felületét (A), hogy nem szennyezett-e és nem sérült-e, és tisztítsa meg, ha szükséges.

2. | Illesszen be egy új rögzítőt (A) a csatlakozóba (B), ha a rögzítő sérült, vagy a következők után: üzemanyag-csatorna csere. üzemanyag nyomócső csere. üzemanyag-szivattyú csere. üzemanyagszűrő csere. üzemanyagszint-jeladóegység csere. a rögzítő leszerelése a csőről.

3. | Mielőtt egy új üzemanyag csövet/gyorscsatlakozó egységet (A) csatlakoztatna, szerelje le a régi rögzítőt (B) az illeszkedő csőről.

4. | Igazítsa be a gyorscsatlakozókat a csőhöz (A), és igazítsa be a rögzítő (B) pofákat a csatlakozó (C) hornyaiba. Ezután nyomja rá a gyorscsatlakozókat a vezetékre, hogy mindkét rögzítőpofa összezárjon egy kattanó hanggal. MEGJEGYZÉS: Ha nehéz csatlakoztatni, tegyen egy kevés motorolajat a cső végére. Csatlakoztatás új rögzítővel: Visszacsatlakoztatás meglévő rögzítőhöz:

5. | Győződjön meg róla, hogy a csatlakozás biztos, és hogy a rögzítőpofák szilárdan zárnak; ellenőrizze szemrevételezéssel és a csatlakozó húzásával.

6. | Csatlakoztassa vissza a negatív kábelt az akkumulátorhoz, és fordítsa a gyújtáskapcsolót az ON (II) állásba. Az üzemanyag-szivattyú körülbelül 2 másodpercig jár, és az üzemanyag-nyomás növekszik. Ismételje meg kétszer-háromszor, és ellenőrizze, hogy nincs-e tömítetlenség az üzemanyag-ellátó rendszerben.