## Elektromos szervokormány tüneti hibakeresési útmutató

Hibajelenség | Diagnosztikai eljárás | Ellenőrizze továbbá
--- | --- | ---
Az elektromos szervokormány (EPS) ellenőrző lámpa nem gyullad ki | Elektromos szervokormány jelzőáramkör hibakeresési útmutató |
SEA3E31F18100000000HAAT02 Az elektromos szervokormány jelzőlámpa nem alszik ki, és nincs tárolt DTC | Elektromos szervokormány jelzőáramkör hibakeresési útmutató |
SEA3E31F18100000000HAAT03 Az elektromos szervokormány jelzőlámpa nem marad égve, nincs tárolt DTC és nincs szervorásegítés | 1. 2. | Ellenőrizze az elektromos szervokormány vezérlőegység és az elektromotor közötti motorvezetékeket, hogy nem testzárlatosak-e. Javítsa meg szükség szerint. Ha a motorvezetékek rendben vannak, cserélje ki a kormányművet (rövidzárlat a motorban). |