## Kenőanyagok és folyadékok

A használt motorolaj bőrrákot okozhat ha ismételten, tartósan kapcsolatba kerül a bőrrel. Ennek ugyan kicsi az esélye, amennyiben nem kerül érintkezésbe naponta használt motorolajjal, ennek ellenére ajánlatos alaposan kezet mosni szappannal és vízzel a lehető leghamarabb miután használt motorolajat kezelt.

A kenési helyekről és az alkalmazandó kenőanyagok típusáról lásd az ábrás jegyzéket és különböző munkaműveleteket (például összeszerelés/újra összeszerelés, csere, felújítás, beszerelés, stb.), amelyek mindegyik fejezetben megtalálhatók.

Sorszám | Kenési helyek | Kenőanyag
--- | --- | ---
1 | Motor | Amerikai Ásványolaj Intézet minősítése: SJ vagy SL fűtőértékű olaj SAE viszkozitás: Lásd az alábbi grafikont.
2 | Kézi kapcsolású sebességváltó | Eredeti Honda kézi kapcsolású sebességváltó folyadék (MTF) Minden esetben Honda kézi sebességváltó-folyadékot használjon. Motorolaj használata keményebb kapcsolást eredményezhet, mert a megfelelő adalékokat tartalmazza.
CVT | Eredeti Honda CVT sebességváltó folyadék (automata sebességváltó folyadék) Minden esetben Honda a Z1 automata sebességváltóhoz való olajat használjon. Nem Honda ATF alkalmazása befolyásolhatja a kapcsolás minőségét.
3 | Fékrendszer (ABS-vezetékeket beleértve) | DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék A Honda fékfolyadék használatát javasoljuk. Nem Honda fékfolyadék alkalmazása korróziót okozhat, és csökkentheti a rendszer élettartamát.
4 5 | Kiemelő villa (kézi kapcsolású sebességváltó) Kapcsoló- és váltóhuzal végek (kézi kapcsolású sebességváltó) | Nagymértékben hőálló LIM264 kenőzsír(Cikkszám: 41211-PY5-305)
6 | Gázbowden vég (műszerfal alsó panel nyílás) | Szilikonzsír
7 8 9 10 11 12 13 | Gázbowden vég (fojtószelep csatlakozás) Főfékhenger nyomórúd Tengelykapcsoló-nyomóhenger nyomórúd Sebességváltó-kar Pedálrudazat Akkumulátorsaruk Üzemanyag betöltő fedél | Általános kenőzsír
14 15 16 17 18 | Hátsó fékpofa-kötés (Hátsó dobfékkel rendelkező modell) Motorháztető-pántok és zár Hátsóajtó pántok Ajtópántok, felső és alsóAjtónyitás-határoló | Honda fehér lítium kenőzsír (Honda White Lithium Grease)
19 | Féknyereg dugattyú gumiharang, nyeregtüskék és gumiharangok | Nyereg kenőzsír
20 | Fékcső csatlakozók (első és hátsó kerékdob) | Korróziógátló anyagok
21 | Klímaberendezés-kompresszor | Kompresszor-olaj: KEIHIN SP-10 (P/N 38897-P13-003, 38898-P13-003 vagy 38898-P13-A01) HFC-134a (R-134a) hűtőközeghez

MEGJEGYZÉS: Az ábra balkormányos modellt mutat; a jobbkormányos modell szimmetrikus.