## Kézifék ellenőrzése és beállítása - hátsó tárcsafék

## Ellenőrzés

1. | Húzza be a rögzítőfékkart (A) 196 N-os (20 kg) erővel, hogy teljesen behúzza a rögzítőféket. A rögzítőfékkarnak az előírt számú kattanási tartományon (B) belül zárnia kell.
Kar zárási kattanások:
Tárcsafékes modellek: | 6-től 10-ig
Dobfékes modellek: | 7-től 10-ig

2. | Állítsa be a rögzítőféket, ha a kar kattanások nem az előírt tartományban vannak.

## Beállítás

MEGJEGYZÉS: A hátsó fékbetét, féknyereg vagy fékpofa szervizelése után lazítsa meg a rögzítőfék beállítóanyáját, indítsa be a motort, és nyomja be a fékpedált néhányszor, hogy beálljon az automatikus fékutánállító, mielőtt beállítaná a rögzítőféket.

1. | Oldja ki teljesen a rögzítőfék-kart.

2. | Emelje fel a gépjármű hátulját, és alátámasztó bakokkal a megfelelő helyeken támassza alá. Szerelje le a hátsó kerekeket.

3. | Hátsó tárcsafékes modellek számára, győződjön meg arról,hogy a hátsó féknyergen lévő rögzítőfékkar (A) érintkezik-e a féknyeregcsappal (B). MEGJEGYZÉS: A rögzítőfékkar csak akkor érintkezik a féknyeregcsappal, ha nincs meglazítva a rögzítőfék beállítócsavarja.

4. | Szerelje a középső konzolt.

5. | Egy kattanásnyira húzza fel a rögzítőfékkart.

6. | Húzza meg a beállítóanyát (A), amíg a rögzítőfékek kissé elkezdenek fogni, a hátsó kerekeket forgatása közben.

7. | Teljesen engedje ki a rögzítőfékkart, és ellenőrizze, hogy a fékek nem fognak-e, a hátsó kerekek forgatása közben. Állítsa be újra, ha szükséges.

8. | Győződjön meg róla, hogy a rögzítőfékkar maximális behúzásakor a rögzítőfékek teljesen fognak-e.

9. | Szerelje vissza a középső konzolt.