## Automata sebességváltóhoz való folyadék cseréje

MEGJEGYZÉS: Tartson távol minden idegen részecskét a sebességváltótól.

1. | Állítsa a gépjárművet vízszintes talajra.

2. | Szerelje ki a leeresztőcsavart (A) és engedje le az automata sebességváltó olajat (ATF).

3. | Szerelje vissza a leeresztőcsavart az új tömítő alátéttel (B).

4. | Töltse fel a sebességváltót eredeti Honda ATF-Z1 Automatic Transmission Fluid (ATF) automata sebességváltó olajjal az olajszintjelző pálca vezetőcső nyíláson (A) keresztül az olajszintjelző pálcán lévő felső jelölésig. Mindig eredeti Honda ATF-Z1-et használjon, nem Honda ATF használata befolyásolhatja a kapcsolás minőségét.
Automata sebességváltó olaj feltöltési mennyiség:
3,2 [liter] csere esetén
5,4 [liter] nagyjavításkor

5. | Ellenőrizze a folyadékszintet. A COLD (HIDEG) mérőeszközön lévő felső jel (B) és az alsó jel (C) között kell lennie.

6. | Illessze vissza az olajszintjelző pálcát a vezetőcsövébe.