## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 43

Diagnosztikai hibakód (DTC): 43 | A motor működtető árama túl nagy

1. | Törölje a diagnosztikai hibakódot.

2. | Indítsa be a motort.

3. | Forgassa a kormánykereket néhányszor ütközéstől ütközésig, és várjon 10 másodpercig vagy tovább. Az elektromos szervokormány jelzőlámpa felgyullad? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 4. NEM - A rendszer ekkor rendben van.n

4. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. Megjelenik a DTC 43? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 5. NEM - Végezze el a jelzett kódhoz tartozó megfelelő hibakeresést.n

5. | Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló OFF (KI) állásban van.

6. | Kösse le a negatív kábelt az akkumulátorról.

7. | Kösse le az elektromos szervokormány vezérlőegység A (4-pólusú) csatlakozóját, a motor relé 4-pólusú csatlakozóját és a motor 2-pólusú csatlakozóját.

8. | Kösse vissza a negatív kábelt az akkumulátorra.

9. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

10. | Mérje meg a feszültséget az elektromos szervokormány vezérlőegység A (4-pólusú) csatlakozójának 1. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Szüntesse meg a rövidzárlatot az akkumulátor pozitív pólusa felé az elektromos szervokormány vezérlőegység és a motor relé közötti áramköri vezetékben.n NEM - Folytassa a következő lépéssel: 11.

11. | Mérje meg a feszültséget az elektromos szervokormány vezérlőegység A (4-pólusú) csatlakozójának 3. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Szüntesse meg a rövidzárlatot az akkumulátor pozitív pólusa felé az elektromos szervokormány vezérlőegység és a motor közötti áramköri vezetékben.n NEM - Folytassa a következő lépéssel: 12.

12. | Mérje meg a feszültséget a motor relé 4-pólusú csatlakozójának 1. érintkezője és a karosszéria testelés között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Szüntesse meg a rövidzárlatot az akkumulátor pozitív pólusa felé a motor relé és a motor közötti áramköri vezetékben.n NEM - Folytassa a következő lépéssel: 13.

13. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót OFF (KI) állásba.

14. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az elektromos szervokormány vezérlőegység A (4-pólusú) csatlakozójának 1. sz. és 3. sz. érintkezője között. Van villamos kapcsolat? IGEN - Szüntesse meg a rövidzárlatot a motor áramkörében az elektromos szervokormány vezérlőegység és a motor közötti GRN és RED vezetékben.n NEM - Folytassa a következő lépéssel: 15.

15. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az elektromos szervokormány vezérlőegység A (4-pólusú) csatlakozójának 3. sz. érintkezője és a motor relé 4-pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezője között. Van villamos kapcsolat? IGEN - Szüntesse meg a rövidzárlatot a motor áramkörében az elektromos szervokormány vezérlőegység és a motor közötti RED és WHT/RED vezetékben.n NEM - Folytassa a következő lépéssel: 16.

16. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az elektromos szervokormány vezérlőegység A (4-pólusú) csatlakozójának 3. sz. érintkezője és a motor relé 4-pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezője között. Van villamos kapcsolat? IGEN - Szüntesse meg a rövidzárlatot a motor áramkörében az elektromos szervokormány vezérlőegység és a motor közötti GRN és WHT/RED vezetékben.n NEM - Folytassa a következő lépéssel: 17.

17. | Kösse le a negatív kábelt az akkumulátorról.

18. | Helyettesítse egy biztosan jó elektromos szervokormány vezérlőegységgel, és kösse vissza az összes szétválasztott csatlakozót.

19. | Kösse vissza a negatív kábelt az akkumulátorra.

20. | Indítsa be a motort. Az elektromos szervokormány jelzőlámpa felgyullad? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 21. NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult elektromos szervokormány vezérlőegység csatlakozók. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó elektromos szervokormány vezérlőegységgel, majd ellenőrizze újra.n

21. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. Megjelenik a DTC 43? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza elektromos szervokormány vezérlőegység csatlakozó, motor csatlakozó és tápfeszültség relé csatlakozó. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó motorral, majd ellenőrizze újra.n NEM - Végezze el a jelzett kódhoz tartozó megfelelő hibakeresést.n