## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1607 (0-2)

Diagnosztikai hibakód P1607 (0-2): | Működési hiba az ECM/PCM belső áramkörben

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

3. | Indítsa be a motort.

4. | Várjon 40 másodpercig. Megjelenik a DTC P1607? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/jelzés a biztosan jó ECM/PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti ECM/PCM-et.n NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van.n