## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 4

DTC 4: | Zárlatos a külső levegő hőmérséklet-érzékelőjének áramköre

1. | Szerelje ki a külső levegő hőmérséklet-érzékelőjét.

2. | Ellenőrizze a külső levegő hőmérséklet-érzékelőjét. Az ellenállás a grafikonon látható előírt tarományon belül van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje ki a külső levegő hőmérséklet-érzékelőjét.n

3. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) csatlakozóját.

4. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) csatlakozójának 10. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a klímaberendezés-vezérlő egység és a külső levegő hőmérséklet-érzékelője közötti vezetékben.n NEM - Helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n