## Automata sebességváltó sebváltókarjának eltávolítása

1. | Szerelje ki a középső konzolt, és szerelje ki a fűtéscsövet.

2. | Kapcsoljon az [N] helyzetbe.

3. | Szerelje ki a kapcsolókábel végét rögzítő anyát, majd kösse le a kábel végét a sebességváltó karról.

4. | Forgassa el a hüvelytartót (A) a kapcsolókábelen (B) egy negyed fordulattal; a hüvelytartón lévő fül (C) a sebességváltó kar tartó talpának nyílásába (D) kerül. Ezután a tartó elcsúsztatásával szerelje ki a kapcsolókábelt a sebességváltó kar tartó talpából. A kapcsolókábelt soha ne a kábelér (E) megcsavarásával szerelje ki.

5. | Csatlakoztassa le a váltókar-reteszelés mágneskapcsoló csatlakozóját (A), majd szerelje le a kábelbilincseket (B) a sebességváltó kar tartó talpazatról.

6. | Szerelje ki a sebességváltó kar egységet.