## Fűtésvezérlő-panel eltávolítása és beszerelése

MEGJEGYZÉS: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos erre szimmetrikus.

1. | Szerelje ki a középső kezelőlapot.

2. | Szerelje ki az audio egységetvagy a navigációs egységet.

3. | Szerelje ki a tárcsákat (A), majd szerelje ki a lemezcsavarokat és a fűtés vezérlőpanelt (B).

4. | Szerelje be az vezérlőpanelt a kiszerelés műveleteinek fordított sorrendjében, és figyeljen a következőkre: Állítsa be a levegőkeverő működtető huzalt, az üzemmód vezérlő huzalt és a belső levegő keringetést vezérlő huzalt. Beszerelés után működtesse a vezérlőpanel kezelőszerveit, hogy megyőződjön a megfelelő működésükről.