## Dugattyú, tüske és hajtórúd cseréje

Szükséges célszerszámok
Dugattyúcsapszeg egység szerszámkészlet ( 07PAF-0010000)

Vezető távtartó, külső átmérő 18 mm ( 07PAF-0010640)

## Szétszerelés

1. | Szerelje ki a dugattyút a hengerblokkból.

2. | Helyezze a vezető távtartót (A) a dugattyúcsapszeg egység szerszámkészletre (B), majd állítsa be a a dugattyúcsapszeg egység szerszámkészletet az ábra szerint.

3. | A domború jelöléssel felfelé helyezze a dugattyúegységet (A) a célszerszámra (B). Ügyeljen arra, ahogy a dugattyún lévő kivágott sík részt helyezze a célszerszámon lévő fülekre.

4. | Nyomja ki a csapszeget (C) a kinyomóval (D), vezető távtartóval (E) és hidraulikus préssel.

## Ellenőrzés,

1. | Mérje meg a dugattyúcsapszeg átmérőjét.
Dugattyúcsapszeg-átmérő:
Normál (új): | 17 997-18 000 mm -

2. | Nullázza az indikátorórát a dugattyúcsapszeg-átmérőhöz.

3. | Mérje meg a dugattyúcsapszeg - hajtórúdfurat hézagot.
Dugattyúcsapszeg - csapszegfurat hézag:
Normál (új): | 0,010-0,017 mm -

4. | Ellenőrizze a dugattyúcsapszeg-átmérő és a hajtórúdszem átmérő közötti különbséget.
Dugattyúcsapszeg - hajtórúdfurat átfedés:
Normál (új): | 0,020-0,036 mm -

## Összeszerelés

1. | Szerelje össze a dugattyút és a hajtórudat úgy, hogy a domború jelölések (A) ugyanazon az oldalon legyenek.

2. | Illessze be a vezető távtartót (A) a dugattyúba és a hajtórúdba.

3. | A domború jelöléssel felfelé helyezze a dugattyúegységet (B) a célszerszámra (C). Ügyeljen arra, ahogy a dugattyún lévő kivágott sík részt helyezze a készüléktalpon lévő fülekre.

4. | Nyomja be a csapszeget (D) a csapszeg kinyomóval (E) és hidraulikus préssel.