## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0325 (23-1)

Diagnosztikai hibakód P0325 (23-1): | Kopogásérzékelő áramkör működési hiba

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül Park (parkolás) vagy neutral (üres) állásban, amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd alapjáraton.

3. | Járassa a motort 3 000-4 000 min min-1-en legalább 60 másodpercig. Megjelenik a DTC P0325? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a kopogásérzékelőnél és az ECM/PCM-nél.

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Csatlakoztassa le a kopogásérzékelő 1-pólusú csatlakozóját.

6. | Csatlakoztassa szét a motorvezérlő-egység (ECM)/motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) "A" csatlakozóját (31P).

7. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a motorvezérlő-egység (ECM)/motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) csatlakozó A9 érintkezője és a karosszéria testelés között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot az ECM/PCM (A9) és a kopogásérzékelő közötti vezetékben. n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Csatlakoztassa a kopogásérzékelő 1-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezőjét a karosszériatesthez egy áthidaló vezetékkel.

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a testelés és az ECM/PCM csatlakozó A9 érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Javítsa meg a szakadt vezetéket az ECM/PCM (A9) és a kopogásérzékelő közötti vezetékben. n

10. | Helyettesítse egy biztosan jó kopogásérzékelővel és ellenőrizze újra. Megjelenik a DTC P0325? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n NEM - Cserélje ki az eredeti kopogásérzékelőre.n