## Kormánykerék kiszerelése

## Kiegészítő utasvédelmi rendszerrel

Ezen a területen kiegészítő utasvédelmi rendszer alkatrészek találhatók. Tekintse át a kiegészítő utasvédelmi rendszer alkatrészeinek elhelyezkedését, valamint az óvintézkedéseket és eljárásokat,, és csak ezt követően fogjon neki a javításnak vagy a szerelésnek.

1. | Az első kerekeket állítsa egyenesen előrefelé, majd a kormánykerékből szerelje ki a légzsákot.

2. | Bontsa a kormányváltoztatás-kapcsoló csatlakozójának (A) csatlakozását (ha rendelkezik vele).

3. | Lazítsa meg a kormánykerék fejes csavarját (HATC-ben gyártva:) anya) (A).

4. | Szereljen fel egy kereskedelmi forgalomban beszerezhető kormánykerék-lehúzót (A) a kormánykerékre (B). Válassza el a kormánykereket a kormányoszloptengelytől a lehúzó nyomócsavarjának (C) elforgatásával. Figyeljen a következőkre, amikor kiszereli a kormánykereket: Ne ütögesse a kormánykereket vagy a kormányoszloptengelyt a kormánykerék kiszerelésekor. Ha a lehúzó csavarjait (D) ötnél több menettel csavarja be a kerékagyba, a csavarok megnyomják és megsértik a kábeldobot. Ennek elkerülése érdekében mindegyik kihúzó csavarra szereljen fel két összefeszített anyát öt menet magasságban.

5. | Vegye ki a kormánykerék lehúzószerszámot, majd távolítsa el a kormánykerék fejes csavarját (HATC-ben gyártott:). anya) és kormánykerék a kormányoszlopról.

## Kiegészítő utasvédelmi rendszer nélkül

1. | Bontsa az akkumulátor negatív kábelének csatlakozását.

2. | Az első kerekeket állítsa egyenesen előrefelé és Torx T30 fúrófejjel távolítsa el a két Torx fejes csavart (A). Szerelje ki a kürt pedálját (B).

3. | Lazítsa meg a kormánykerék csavaranyát (C).

4. | Szereljen fel egy kereskedelmi forgalomban beszerezhető kormánykerék-lehúzót (A) a kormánykerékre (B). Válassza el a kormánykereket a kormányoszloptengelytől a lehúzó nyomócsavarjának (C) elforgatásával. Figyeljen a következőkre, amikor kiszereli a kormánykereket: Ne ütögesse a kormánykereket vagy a kormányoszloptengelyt a kormánykerék kiszerelésekor.

5. | Szerelje ki a kormánykerék lehúzót, majd vegye ki a kormánykerék csavart, és szerelje le a kormánykereket a kormányoszlopról.