## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 11, 13, 15, 17

DTC 11, 13, 15, 17: | Kerékfordulatszám-érzékelő ( szakadt/testzárlatos /zárlatos a tápfeszültséghez)

1. | Csatlakoztassa le a negatív kábelt az akkumulátorról.

2. | Csatlakoztassa le az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozóját.

3. | Csatlakoztassa vissza az akkumulátorkábelt.

4. | Indítsa be a motort.

5. | Mérje meg a feszültséget a karosszériatest és az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozó megfelelő kerékfordulatszám-érzékelőjének és TEST érintkezői között, külön-külön (lásd a táblázatot).
DTC | Megfelelő érintkező
--- | ---
| GND (test)
11 (jobb első) | FR B: 20. sz. | FR - GND: 19. sz.
13 (bal első) | FR B: 2. sz. | FR - GND: 1. sz.
15 (jobb hátsó) | RR B: 22. sz. | RR - GND: 23. sz.
17 (bal hátsó) | RL B: 6. sz. | RL - GND: 5. sz.
Megjelenik-e az akkumulátorfeszültség? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a tápfeszültséghez az ABS hidraulika-vezérlőegység és a megfelelő kerékfordulatszám-érzékelő közötti vezetékben.n NEM - Folytassa a következő lépéssel: 6.

6. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

7. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a karosszériatest és az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozó megfelelő kerékfordulatszám-érzékelőjének és GND érintkezői között, külön-külön (lásd a táblázatot).
DTC | Megfelelő érintkező
--- | ---
| GND (test)
11 (jobb első) | FR B: 20. sz. | FR - GND: 19. sz.
13 (bal első) | FR B: 2. sz. | FR - GND: 1. sz.
15 (jobb hátsó) | RR B: 22. sz. | RR - GND: 23. sz.
17 (bal hátsó) | RL B: 6. sz. | RL - GND: 5. sz.
Van elektromos vezetés? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 8. NEM - Folytassa a következő lépéssel: 10.

8. | Csatlakoztassa le a kábelköteg 2-pólusú csatlakozóját a megfelelő kerékfordulatszám-érzékelőről.

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a karosszériatest és az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozó megfelelő kerékfordulatszám-érzékelőjének és GND érintkezői között, külön-külön (lásd a táblázatot).
DTC | Megfelelő érintkező
--- | ---
| GND (test)
11 (jobb első) | FR B: 20. sz. | FR - GND: 19. sz.
13 (bal első) | FR B: 2. sz. | FR - GND: 1. sz.
15 (jobb hátsó) | RR B: 22. sz. | RR - GND: 23. sz.
17 (bal hátsó) | RL B: 6. sz. | RL - GND: 5. sz.
Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot az ABS hidraulika-vezérlőegység és a kerékfordulatszám-érzékelőközötti vezetékben. NINCS - Cserélje ki a kerékfordulatszám-érzékelőt.n

10. | Mérje meg az ellenállást az ABS vezérlőegység 25-pólusú csatlakozó megfelelő kerékfordulatszám-érzékelőjének és TEST érintkezői között külön-külön (lásd a táblázatot), majd mérje meg az ellenállást ugyanezen érintkezők között a vizsgálókészülék pozitív és negatív mérőcsúcsának felcserélése után.
DTC | Megfelelő érintkező
--- | ---
| GND (test)
11 (jobb első) | FR B: 20. sz. | FR - GND: 19. sz.
13 (bal első) | FR B: 2. sz. | FR - GND: 1. sz.
15 (jobb hátsó) | RR B: 22. sz. | RR - GND: 23. sz.
17 (bal hátsó) | RL B: 6. sz. | RL - GND: 5. sz.
Az ellenállás mindkét oldalon végtelen? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 11. NEM - Folytassa a következő lépéssel: 13.

11. | Csatlakoztassa le a kábelköteg 2-pólusú csatlakozóját a megfelelő kerékfordulatszám-érzékelőről.

12. | Mérje meg az ellenállást az ABS vezérlőegység 25-pólusú csatlakozó megfelelő kerékfordulatszám-érzékelőjének és TEST érintkezői között (lásd a táblázatot), majd mérje meg az ellenállást ugyanezen érintkezők között a vizsgálókészülék pozitív és negatív mérőcsúcsának felcserélése után.
DTC | Megfelelő érintkező
--- | ---
| GND (test)
11 (jobb első) | FR B: 20. sz. | FR - GND: 19. sz.
13 (bal első) | FR B: 2. sz. | FR - GND: 1. sz.
15 (jobb hátsó) | RR B: 22. sz. | RR - GND: 23. sz.
17 (bal hátsó) | RL B: 6. sz. | RL - GND: 5. sz.
Az ellenállás mindkét oldalon végtelen? IGEN - Javítsa meg a szakadást az ABS hidraulika-vezérlőegység és a kerékfordulatszám-érzékelő közötti vezetékben.n NEM - Cserélje ki a kerékfordulatszám-érzékelőt.n

13. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az ABS vezérlőegység 25-pólusú csatlakozó megfelelő kerékfordulatszám-érzékelőjének és TEST érintkezője között (lásd a táblázatot), majd ellenőrizze az elektromos vezetést ugyanezen érintkezők között a vizsgálókészülék pozitív és negatív mérőcsúcsának felcserélése után.
DTC | Megfelelő érintkező
--- | ---
| GND (test)
11 (jobb első) | FR B: 20. sz. | FR - GND: 19. sz.
13 (bal első) | FR B: 2. sz. | FR - GND: 1. sz.
15 (jobb hátsó) | RR B: 22. sz. | RR - GND: 23. sz.
17 (bal hátsó) | RL B: 6. sz. | RL - GND: 5. sz.
Mindkét oldalon van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot az ABS hidraulika-vezérlőegység és a kerékfordulatszám-érzékelő közötti vezetékben.n NEM - Ellenőrizze, hogy nem laza-e az ABS vezérlőegység 25-pólusú csatlakozója. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó ABS hidraulika-vezérlőegységgel, és ellenőrizze újra.n